Додаток 5
Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Комплект для 3D-лазерного сканування Leica RTC700
	№
	Найменування товару
	Кількість / од. виміру
	Технічні та якісні характеристики

	1
	Лазерний 3D-сканер Leica RTC700
	1 шт.
	Тип обладнання: Високошвидкісний наземний 3D-лазерний сканер із вбудованою системою сферичної HDR-зйомки, високоточним компенсатором та візуально-інерційною системою VIS. 
Система камер: Інтегрована система з 6 камер по 72 Мп, 432 Мп сирих HDR-даних, охоплення 360° × 300°, до 174 Мп у хмарі точок при роздільній здатності 3 мм. 
Швидкість сканування : Не менше 2 000 000 точок/с. 
HDR : Автоматичний HDR, 5 кроків експозиції (брекетинг), автоматична експозиція та автоматичний баланс білого. 
Дисплей : Кольоровий ємнісний сенсорний дисплей 4,3" із роздільною здатністю 480 × 800 пікселів. 
Мобільне керування : Підтримка Leica Cyclone FIELD 360 для дистанційного керування сканером, робочим процесом сканування, створення тегів та роботи з даними. 
Бездротовий зв'язок : Вбудований WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax, діапазони 2,4 ГГц та 5 ГГц. 
Зберігання даних : Вбудований SSD-накопичувач об'ємом 512 ГБ. 
Передача даних : Інтерфейс USB-C, стандарт USB 3.2 Gen 2, для підключення зовнішніх пристроїв зберігання даних. 
Збір даних : Швидкість сканування до 2 000 000 точок/с, максимальна дальність 270 м; повносферне сканування та сферична HDR-зйомка — орієнтовно 1 хв 40 с при роздільній здатності 6 мм на відстані 10 м. 
Робочі процеси : Підтримка встановлення на відому точку, відомої задньої точки, оберненої засічки, ходу, вимірювання марок до 75 м, сканування області та оберненої засічки за марками. 
Хмарна взаємодія : Підтримка Livelink для обміну даними в реальному часі між польовими та офісними підрозділами через Leica Cyclone FIELD 360 та Hexagon GeoCloud. 
Сканування області : Точність сканування області — не гірше 0,8 мм на відстані 10 м. 
Самокалібрування : Автоматичне самокалібрування під час робочого процесу без необхідності втручання оператора або використання марок. 
Метод вимірювання : Метод вимірювання відстані Time-of-Flight (TOF) із технологією оцифрування сигналу WaveForm Digitising (WFD). 
Клас лазера : Лазер класу 1 відповідно до IEC 60825-1 (2014-05). 
Довжина хвилі : 1550 нм, невидимий діапазон. 
Розходження променя : 0,5 мрад (1/e, повний кут). 
Діаметр променя : 6 мм (1/e) на передньому вікні. 
Поле зору : 360° по горизонталі та 300° по вертикалі. 
Дальність вимірювання : Мінімальна — 0,5 м; максимальна — 270 м при мінімальному альбедо 32 %. 
Роздільна здатність : 1,6; 3; 6; 12; 25 мм на відстані 10 м. 
Кутова точність : Не гірше 10″. 
Точність вимірювання відстані : Не гірше 1,2 мм + 10 ppm. 
Шум вимірювання : Не більше 0,2 мм на відстані 10 м та 0,4 мм на відстані 50 м. 
3D-точність : Не гірше 1,5 мм на відстані 10 м та 3,8 мм на відстані 50 м. 
 VIS : Вбудована візуально-інерційна система VIS для відстеження переміщення сканера в режимі реального часу та реєстрації даних. 
Компенсація нахилу : Вбудована IMU-система з автоматичним самокалібруванням; точність 3″ у вертикальному/перевернутому положенні в діапазоні ±10° та 1′ у повному діапазоні нахилу. 
Додаткові датчики : Вбудовані GNSS та датчик удару. 
Корпус : Алюмінієва рама, бічні захисні кришки та ергономічна верхня ручка.
Габарити : 121 × 240 × 254 мм.
Маса : 5,5 кг без акумуляторів.
Акумулятори : 2 × змінні внутрішні Li-Ion акумулятори Leica GEB461.
Автономність : Типовий час роботи — близько 4 годин від двох акумуляторів Leica GEB461.
Зовнішнє живлення : Блок живлення змінного/постійного струму Leica GEB282. 
Встановлення : Швидке встановлення на кріплення 5/8"; сумісність із карбоновим штативом GST80, геодезичним штативом та трегером із відповідним адаптером. 
Робоча температура : Від −20 °C до +50 °C. 
Температура зберігання : Від −40 °C до +70 °C. 
Ступінь захисту : IP55 у вертикальному положенні при нахилі ±15°; IP55 у перевернутому положенні з кришкою GSK5 при нахилі ±15°. 
Вологість : До 95 %, без конденсації. 

	
	Комплект сферичних маркерів з кріпленнями для Leica RTC700
	1 шт.
	Комплект сферичних маркерів з кріпленнями для Leica RTC700 містить 4 штуки сферичних маркерів діаметром 4,5 дюймів, 4 штуки магнітних кріплень, 2 пластини для кріплення на штатив і 4 адаптери, а також 1 сумку для зберігання. Повна сумісність з Leica RTC700.


	
	Алюмінієвий штатив для Leica RTC700
	4 шт.
	Алюмінієвий штатив для Leica RTC700 виготовлений з алюмінію 6061-T6, має висоту в розкладеному стані не менше 1,65 метра, вагу не більше 3,5 кілограма, три складні ноги з регулюванням і сумісний з трибрахом.


	
	Ліцензія програмного забезпечення для лазерного сканування — Leica CYCLONE REGISTER 360 PLUS
	1 ліц.
	Ліцензія програмного забезпечення Leica CYCLONE REGISTER 360 PLUS забезпечує повну підтримку Leica RTC700, включаючи автоматичну реєстрацію точкового хмарини, петлю закриття, інтерактивний 3D-аналіз і оптимізацію для планшетів Android та iOS.


Загальні вимоги до товару:
Товар має бути новим, таким, що не був у використанні та не відновлювався, без пошкоджень і дефектів.
Якість, комплектність і пакування товару мають відповідати цій специфікації та вимогам виробника.
Разом із товаром Постачальник передає документи, що підтверджують постачання, якість і гарантію, якщо вони передбачені для цього товару.

