Додаток 5
Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Портативний рентгенофлуоресцентний (РФА) аналізатор ProSpector 2

	№
	Найменування товару
	Кількість / од. виміру
	Технічні та якісні характеристики

	1
	Портативний рентгенофлуоресцентний (РФА) аналізатор ProSpector 2
	1 шт.
	Рентгенівський випромінювач: цифровий digiX-40; анод Rh, W; напруга 40 кВ; струм 200 мкА; потужність 4 Вт; 5-позиційний змінник фільтрів.
Детектор: SDD (опційно PIN), площа 30 мм²; роздільна здатність <140 еВ при 5,9 кеВ; швидкість рахунку до 500 000 імп/с.
Електроніка: DPP DAS (Dynamically Adaptive Shaping), 80 МГц АЦП; MCA 4096 каналів; дисплей 4,3″; візуалізація об'єкта – CCD-відеокамера (опція).
Інтерфейси та функції: Bluetooth, Wi-Fi, Micro SD, USB; сканування штрих-кодів (EAN, UPC, QR, ISBN, Databar, Codabar та ін.); Bluetooth-принтер для друку результатів.
Автономність: не менше 10 годин безперервної роботи від акумулятора.
Радіаційна безпека: ІЧ-датчик наближення, детектор низького рівня рахунку.
Габарити: 242 х 230 х 78 мм. Маса: 1,4 кг з батареєю. Ступінь захисту: IP54.
Програмне забезпечення: ОС Windows EC7; кількісний аналіз – метод фундаментальних параметрів (ФПА), емпіричні калібрування; повна сумісність із ElvaX для ПК.



Загальні вимоги до товару:
Товар має бути новим, таким, що не був у використанні та не відновлювався, без пошкоджень і дефектів.
Якість, комплектність і пакування товару мають відповідати цій специфікації та вимогам виробника.
Разом із товаром Постачальник передає документи, що підтверджують постачання, якість і гарантію, якщо вони передбачені для цього товару.
Гарантійний строк: 18 місяців від дати поставки. 
Умови, строк і місце поставки: згідно договору. Витрати на доставку включаються у вартість товару.
